**中垦华山牧乳业有限公司**

**包材、原辅料、促销物料类供应商**

**公开寻源公告**

中垦华山牧乳业有限公司现就包材、原辅料、促销物料类供应商进行公开寻源, 欢迎符合资格条件的单位参加。

1. 公司简介

华山牧乳业成立于2015年8月，是中垦乳业股份有限公司成立之后的第一个全资子公司，是西北首家通过“中国优质乳工程”验收的国有乳企。总投资3亿元，占地面积约105亩，于2017年3月正式投产。

华山牧乳业产品生产线采用国际领先的全自动化设计，其中生产环节最为重要的前处理关键环节采用瑞典利乐公司设备，通过中控室电脑就可全部完成操作；产品灌装环节现有来自德国、美国、意大利及国内一线知名品牌的灌装线7条。分别可实现无菌纸盒、超洁净PET瓶、玻璃瓶、纸塑杯、屋顶盒、HDPE瓶等多种灌装形式，满足不同市场和消费需求。

同时，公司投资1000余万元建有一个乳制品安全检测中心和一个乳制品研发中心。拥有先进的检测、实验设备和优秀的人员配置。检测、研发设备均采用全球行业领先品牌，包括丹麦FOSS乳成分分析仪、丹麦FOSS体细胞仪、德国耶拿原子吸收色谱仪、美国安捷伦液相色谱仪、安捷伦气相色谱仪、英国SMS质构仪TA.XT Plus，德国APV实验室均质机、上海沃迪实验用酸奶冷却机等重点监测、研发设备。研发、检测人员55名，其中本科及以上人员占比超50%，硕士研究生占比约25%，有效的保证了公司的研发创新能力和检测水平，同时公司也具有多年从事乳制品行业的加工和技术管理人员。

公司投产以来，产品品质得到消费者广泛好评，销量逐年翻番增长。公司以“良品华山牧，鲜活新高度”为核心理念，定位于高品质鲜牛奶，以最大程度保留牛奶中的生物活性物质为产品价值观，以100%优于欧盟标准生鲜乳及最科学的加工工艺为基础，以最严格的全程冷链为保障，致力于给消费者提供接近完美的乳制品。2017年，公司通过质量安全管理体系、HACCP、GMP、有机产品认证；2019年，华山牧乳业工业旅游区通过国家3A级景区验收；2020年，公司通过环境管理体系、职业健康安全管理体系认证；2021年，通过知识产权管理体系认证。公司与西北农林科技大学、陕西科技大学等高校达成战略合作，引领渭南乃至陕西省低温乳制品市场提档升级。目前，华山牧乳业已成为渭南市对外形象展示的明星企业。

二、寻源概况

（一）寻源目的：根据中垦华山牧乳业对供应商资源的储备及开发拓展需求，采购部对包材、原辅料、促销物料类物资供应商进行公开寻源。

（二）标的物：

（1）包材类：纸箱、机包箱、礼盒、纸塑杯、PP塑杯、盖子、勺子、压花片、ops套标、ps片材、盖膜、pet瓶、瓶贴、收缩膜、纸皮、纸托、封箱胶带等

（2）原辅料类：白砂糖、果酱、食品级清洗剂等

（3）促销物料类：送奶到户奶箱、OPP材质自粘袋、PO材质塑料袋、玻璃材质礼品（杯子、餐具等）、礼品袋、宣传单页、试饮杯、试饮勺、展架促销桌、帐篷太阳伞、促销服装（马甲、短袖、帽子）、无纺布袋、铝箔保温袋等

（三）规格材质（标准品质要求）

（1）包材类：见附件1

（2）原辅料类：严格执行白砂糖、果酱、食品级清洗剂等行业标准，并满足我公司研发中心相关要求；

（3）促销物料类：根据我方实际要求提供样品确认是否符合采购需求。

现通过公开寻源方式选择潜力供应商，资质符合供应商安排可按照我方需求提供样品，样品符合我方使用要求按照我方采购程序进行询价议价采购。

三、资格要求

（一）基础资质：具有独立企业法人资格，具备项目经营范围。

（二）企业自身或合作厂家具备国家有关部门、行业要求必须取得的质量、安全、环保认证以及其他生产经营许可；

（三）企业自身或合作厂家具有良好的商业信誉，不得在“国家企业信用信息公示系统”中被列入失信执行人名单。

（四）近三年经营活动中无违法记录和重大法律纠纷，可通过“天眼查”进行查询。

（五）商务要求：公司简介，有合作生产厂家增加厂家介绍；拟合作物料为寻源公告物料，并提供该物料近两年销售证明材料（购销合同或发票均可）；以及其他生产销售需要必须具备的材料。

（六）产品信息：满足中垦华山牧采购质量标准，供货前需提供样品、直接接触食物类物料需提供一份近一年内产品送检三方检验报告。

四、报名时间：

自公告下发之日起长期有效

五、报名须知：

报名方式：以邮件形式将报名资料发送至1025327245@qq.com，抄送shichaomail@163.com（包材类）2646589834@qq.com（原辅料类）841233680@qq.com（促销物料类）。

报名资料集中到同一个文件夹中压缩，压缩包标题格式：\*\*物料寻源项目报名--\*\*\*公司。

报名材料包含内容：供应商基本信息表（附件2）、营业执照复印扫描件（加盖鲜章）、生产许可证（自身或合作厂家）、公司简介和合作生产厂家介绍、大客户合作证明等

六、 发布公告的媒介

本次公告在中垦华山牧官网（www.huashanmu.com）发布。

七、业务咨询联系方式

组织单位：中垦华山牧乳业有限公司采购部

联系方式：0913-3108818

八、投诉举报联系方式

监督单位：中垦华山牧乳业有限公司综合办公室

投诉电话：0913-3132888

附件1:**包材类保准规格要求明细**

**礼盒纸皮类相关要求：**

|  |
| --- |
| 中垦华山牧乳业包材相关要求明细表 |
| 序号 | 尺寸规格 | 材质要求 | 制作要求 | 制作周期 | 备注 |
| 1 | 265\*118\*295 | 面纸300克涂布白板纸，130克施胶高瓦E瓦，里纸130克木浆牛皮，覆亚膜。（内衬1个凹字内托，折痕打虚线） | 印刷图案、文字、塑料手提扣 | 空箱承重1000N |  |  |
| 2 | 265\*90\*121 | 面纸300克涂布白板纸，130克施胶高瓦E瓦，里纸130克木浆牛皮，覆亚膜。（内衬1个凹字内托，折痕打虚线） | 印刷图案、文字、塑料手提扣 | 空箱承重700N |  |  |
| 3 | 290\*130\*215 | 面纸300克涂布白板纸，130克施胶高瓦E瓦，里纸130克木浆牛皮，覆亚膜。（内衬1个凹字底托+2个C字托） | 印刷图案、文字、塑料手提扣 | 空箱承重1000N |  |  |
| 4 | 270\*175\*125 | 250克涂布白板纸，120克施胶高瓦E瓦。170克A级牛卡，内含1个凹字内托，一个珍珠棉 | 印刷图案、文字、塑料手提扣 | 空箱承重1000N; |  |  |
| 5 | 265\*90\*156 | 面纸300克涂布白板纸，130克施胶高瓦E瓦，里纸130克木浆牛皮，覆亚膜。（内衬1个凹字底托） | 印刷图案、文字、塑料手提扣 | 空箱承重1200N |  |  |
| 6 | 270\*147\*131 | 250克涂布纸140克高瓦B楞170克牛卡 | 印刷、覆膜、无纺布袋手提扣 | 空箱承重600N; |  |  |
| 7 | 214\*119\*173 | 250克涂布纸140克高瓦B楞170克牛卡 | 印刷、覆膜、无纺布袋手提扣 | 空箱承重600N; |  |  |
| 8 | 335\*119\*162 | 250克涂布纸140克高瓦B楞170克牛卡 | 印刷、覆膜、无纺布袋手提扣 | 空箱承重600N; |  |  |
| 9 | 335\*119\*162 | 300克涂布纸160克高瓦B楞190克牛卡 | 印刷、覆膜、无纺布袋手提扣 | 空箱承重600N; |  |  |
| 10 | 长33.8\*宽28.6cm | 复哑膜、280g进口涂布牛卡 | 印刷图案、文字 | / |  |  |
| 11 | 长33.9\*宽21.6cm | 复哑膜、280g进口涂布牛卡 | 印刷图案、文字 | / |  |  |
| 12 | 长19\*宽12.7\*高6.1cm | 复哑膜、280g进口涂布牛卡 | 印刷图案、文字 | / |  |  |
| 13 | 长19\*宽12.7\*高12.1cm | 复哑膜、280g进口涂布牛卡 | 印刷图案、文字 | / |  |  |
| 14 | 29.2\*27.1cm | 复哑膜、UV、280g进口涂布牛卡 | 印刷图案、文字 | / |  |  |
| 15 | 17\*7.5\*16 | 长17cm\*宽7.5cm\*高16cm  | 复哑膜、350g白卡 | / |  |  |
| 16 | 178\*128.5\*83 | 面纸350克金丽白卡+覆亚膜+UV | 印刷图案、文字 | / |  |  |
| 17 | 275\*183\*150 | 面纸250克涂布白板纸，130克施胶高瓦E瓦，里纸160克木浆牛皮，覆亚膜+内卡2只 | 印刷图案、文字 | 空箱承重900N |  |  |
| 18 | 563\*373\*310 | 面纸250克涂布白板纸，130克施胶高瓦E瓦，里纸160克木浆牛皮，覆亚膜 | 印刷图案、文字 | 空箱承重2000N |  |  |
| 19 | 345\*260\*238 | 面纸250克涂布白板纸，130克施胶高瓦E瓦，里纸140克木浆牛皮，覆亚膜 | 印刷图案、文字 | 空箱承重1800N |  |  |
| 20 | 345\*260\*238 | 面纸250克涂布白板纸，130克施胶高瓦E瓦，里纸140克木浆牛皮，覆亚膜+烫金 | 印刷图案、文字 | 空箱承重1800N |  |  |
| 21 | 345\*260\*230 | 面纸250克涂布白板纸，130克施胶高瓦E瓦，里纸140克木浆牛皮，覆亚膜+烫金 | 印刷图案、文字 | 空箱承重700N |  |  |
| 22 | 345\*260\*238 | 面纸250克涂布白板纸，130克施胶高瓦E瓦，里纸140克木浆牛皮，覆亚膜+烫金 | 印刷图案、文字 | 空箱承重1800N |  |  |

**瓦楞纸箱相关要求：**

|  |
| --- |
| 中垦华山牧乳业包材相关要求明细表(瓦楞纸箱) |
| 序号 | 尺寸规格 | 材质要求 | 制作要求 | 制作周期 | 备注 |
| 1 | 379\*304\*98（内径） | 面纸140g（A级牛卡纸）瓦纸130克C瓦（A级高瓦纸）里纸140g（A级牛卡纸） | 印刷图案、文字 | 空箱承重2000N; |  |  |
| 2 | 304\*229\*243（内径） | 面纸140g（A级牛卡纸）瓦纸130克C瓦（A级高瓦纸）里纸140g（A级牛卡纸） | 印刷图案、文字 | 空箱承重1300N; |  |  |
| 3 | 379\*304\*99（内径） | 面纸140g（A级牛卡纸）瓦纸130克C瓦（A级高瓦纸）里纸140g（A级牛卡纸） | 印刷图案、文字 | 空箱承重2000N; |  |  |
| 4 | 409\*305\*452（外径） | 面纸140g（A级牛卡纸）瓦纸130克C瓦（A级高瓦纸）里纸140g（A级牛卡纸） | 印刷图案、文字 | 空箱承重3500N; |  |  |
| 5 | 335\*162\*119（外径） | 140g牛卡纸（面纸）+140g牛卡纸（里纸）+140gB瓦施胶 | 印刷图案、文字 | 空箱承重1300N; |  |  |
| 6 | 455\*310\*217（外径） | 面纸140g（A级牛卡纸）瓦纸130克C瓦（A级高瓦纸）里纸140g（A级牛卡纸） | 印刷图案、文字 | 空箱承重1500N; |  |  |
| 7 | 385\*320\*270（外径） | 面纸140g（A级牛卡纸）瓦纸130克C瓦（A级高瓦纸）里纸140g（A级牛卡纸） | 印刷图案、文字 | 空箱承重1500N; |  |  |
| 8 | 405\*268\*258（外径） | 面纸140g（A级牛卡纸）瓦纸130克C瓦（A级高瓦纸）里纸140g（A级牛卡纸） | 印刷图案、文字 | 空箱承重1600N; |  |  |
| 9 |  410\*304\*452(外径）  |  140面纸(A级牛卡纸)+130的瓦纸（A级高瓦纸）+140里纸(A级牛卡纸)  | 印刷图案、文字 | 空箱承重2500N; |  |  |
| 10 |  380\*285\*140（外径）  |  面纸140g（A级牛卡纸）瓦纸130克C瓦（A级高瓦纸）里纸140g（A级牛卡纸）  | 印刷图案、文字 | 空箱承重1500N; |  |  |
| 11 |  550\*195\*235(外径）  |  面纸140g（A级牛卡纸）瓦纸130克C瓦（A级高瓦纸）里纸140g（A级牛卡纸）  | 印刷图案、文字 | 空箱承重1500N; |  |  |
| 12 |  315\*180\*170（外径）  |  面纸140g（A级牛卡纸）瓦纸130克C瓦（A级高瓦纸）里纸140g（A级牛卡纸）  | 印刷图案、文字 | 空箱承重1600N; |  |  |
| 13 |  348\*266\*240（外径）  |  面纸140g（A级牛卡纸）瓦纸130克C瓦（A级高瓦纸）里纸140g（A级牛卡纸）  | 印刷图案、文字 | 空箱承重1600N; |  |  |
| 14 |  445\*270\*128  |  面纸140g（A级牛卡纸）瓦纸130克C瓦（A级高瓦纸）里纸140g（A级牛卡纸）  | 印刷图案、文字 | 空箱承重2000N; |  |  |
| 15 |  370\*280\*75  | 面纸140g（A级牛卡纸）瓦纸130克C瓦（A级高瓦纸）里纸140g（A级牛卡纸） | 印刷图案、文字 | 空箱承重2000N; |  |  |
| 16 |  473\*280\*337（外径）  |  面纸140g（A级牛卡纸）瓦纸130克C瓦（A级高瓦纸）里纸140g（A级牛卡纸）  | 印刷图案、文字 | 空箱承重1600N; |  |  |
| 17 |  290\*278\*142（外径）  |  5层箱面纸140g（A级牛卡纸）瓦纸120克B瓦（A级高瓦纸）瓦纸140克C瓦（A级高瓦纸）里纸140g（A级牛卡纸）  | 印刷图案、文字 | 空箱承重3500N; |  |  |
| 18 |  733\*274\*308(外径)  |  面纸140g（A级牛卡纸）瓦纸130克C瓦（A级高瓦纸）里纸140g（A级牛卡纸）  | 印刷图案、文字 | 空箱承重1700N; |  |  |
| 19 |  365\*365\*139  | 面纸140g（A级牛卡纸）瓦纸130克C瓦（A级高瓦纸）里纸140g（A级牛卡纸） | 印刷图案、文字 | 空箱承重2000N; |  |  |
| 20 |  370\*280\*139  | 面纸140g（A级牛卡纸）瓦纸130克C瓦（A级高瓦纸）里纸140g（A级牛卡纸） | 印刷图案、文字 | 空箱承重2000N; |  |  |
| 21 | 长445\*宽300\*高45mm | 350g国产底纸灰底白、200g进口涂布牛卡、上光油 | 印刷图案、文字 | 空箱承重2000N; |  |  |
| 22 | 长445\*宽300\*高40mm | 空箱承重2000N; |  |  |

**其他包材相关要求：**

|  |
| --- |
| 中垦华山牧乳业包材相关要求明细表（其他包材） |
| 序号 | 类型 | 序号 | 品种名称 | 产品材质 | 单位 | 制作周期 | 备注 |
| 1 | pet瓶标签 | 250ml 华山牧有机奶（环贴） | 187.5\*70 | 珠光BOPP专色+覆亮膜 | （张） |  |  |
| 2 | 1L 麦德龙瓶标（正背贴） | 正：119.5\*79 背：115.5\*79 | 双透BOPP专色+覆哑膜 | （张） |  |  |
| 3 | 250ml 华山牧7日鲜（正背贴） | 正：77\*65 背：75\*75 | 双透BOPP专色+冷烫金+覆亮膜 | （张） |  |  |
| 4 | 1L盒马有机鲜牛奶（环贴） | 264\*130 | 珠光BOPP专色+冷烫金+覆哑膜 | （张） |  |  |
| 5 | 780ml 盒马岩韵厚乳茶（正背贴） | 正：85\*100  背：85\*100 | 珠光BOPP专色+冷烫金+覆哑膜 | （张） |  |  |
| 6 | 780ml 盒马太妃榛果拿铁（红绿2版共版印刷） | 正：85\*130  背：85\*130 | 珠光BOPP专色+覆哑膜 | （张） |  |  |
| 7 | 1L盒马岩韵乌龙厚乳茶（正背贴） | 正：85\*130 背：85\*130 | 珠光BOPP专色+冷烫金+覆哑膜 | （张） |  |  |
| 8 | 1L麦臻选椰奶（正背贴） | 正：85\*130 背：85\*130 | 珠光BOPP专色+冷烫金+覆哑膜 | （张） |  |  |
| 9 | 250ml今度烘焙（正背贴） | 正：77\*85 背：77\*85 | 双透BOPP专色+冷烫金+覆亮膜 | （张） |  |  |
| 10 | 250ml华山牧黄金12时辰（正背贴） | 正：77\*65 背：75\*75 | 双透BOPP专色+冷烫金+覆亮膜 | （张） |  |  |
| 11 | 1L华山牧黄金12时辰（正背贴） | 正：85\*130 背：85\*130 | 双透BOPP专色+冷烫金+覆亮膜 | （张） |  |  |
| 12 | 250ml鲜活鲜牛奶（正背贴） | 正：77\*65 背：75\*75 | 双透BOPP专色+冷烫金+覆亮膜 | （张） |  |  |
| 13 | 1L华山牧有机4.0（正背贴） | 正：130\*85 背：130\*85 | 双透BOPP专色+冷烫金+覆亮膜 | （张） |  |  |
| 14 | 250ml华山牧有机4.0（正背贴） | 正：77\*65 背：77\*75 | 双透BOPP专色+冷烫金+覆亮膜 | （张） |  |  |
| 15 | 收缩膜 | PE 热收缩膜 | 420\*0.08/530\*0.08 | 8丝 | （kg） |  |  |
| 16 | POF热收缩卷膜 | 900\*0.025 | 2.5丝 | （kg） |  |  |
| 17 | POF热收缩卷膜 | 547\*350mm/520\*280 | POF(印刷条码）1.9丝 | （kg） |  |  |
| 18 | 玻璃瓶及瓶盖 | 40mm口瓶塑料瓶盖 | 40mm口径 | PE材质，乳白色（克重为2.8g±0.2g） | （只） |  |  |
| 19 | 205ml40mm口玻璃瓶 | 40mm口径（205ml） | 广口食品瓶（克重为200g±10g） | （只） |  |  |
| 20 | 异形瓶 | 250ml异形瓶+标签 | 250ml | 乳白瓶：克重为25g。标签：聚乙烯薄膜 | （套） |  |  |
| 21 | 135g注塑杯 | 135g注塑杯+标签 | 135g | 杯子克重：10.7g。标签：聚丙烯PP | （套） |  |  |
| 22 | 135g注塑盖+标签+勺 | 135g | 盖子克重：5.0g 勺子克重：1.5g。标签：聚丙烯PP | （套） |  |  |
| 23 | PET瓶及瓶盖 | 250mlPET | 250ml | 透明瓶，克重为25g | （只） |  |  |
| 24 | 250ml异形瓶+标签 | 250ml | 乳白瓶，克重为25g | （只） |  |  |
| 25 | 780mlPET瓶 | 780ml | 丝印瓶，克重为55g | （只） |  |  |
| 26 | 1L PET瓶 | 1000ml | 透明瓶，克重为55g | （只） |  |  |
| 27 | 38mm白盖 | 38mm | PP材质，克重为3.6g | （只） |  |  |
| 28 | 屋顶盒拉环 | 30mm屋顶包盖拉环 | 外径：37.10±0.20mm 总高：14.60mm±0.20mm | PE材质，克重为3.85g±0.25g | （只） |  |  |
| 29 | 吸管 | 7.5\*175mm塑料吸管（100支） | 7.5\*175mm | PP材质，克重为0.82g | （只） |  |  |
| 30 | 7.5\*130mm塑料吸管（100支） | 7.5\*130mm | PP材质，克重为0.85g | （只） |  |  |
| 31 | 4\*165mmU型吸管 | 4\*165mm | PP材质，克重为0.34g | （只） |  |  |
| 32 | 4\*175mmU型吸管 | 4\*175mm | PP材质，克重为0.39g | （只） |  |  |
| 33 | 5.5\*95mm\*8个（8连包）吸管 | 5.5\*95\*8 | PP材质，克重为0.42g | （只） |  |  |
| 34 | 5.5\*155mm\*6个（6连包） | 5.5\*155mm\*6 | PP材质，克重为0.66g | （只） |  |  |
| 35 | 5.5\*155mm（连排） | 5.5\*155mm | PP材质，克重为0.66g | （只） |  |  |
| 36 | 10\*117mm（10只/连） | 10\*117mm | PP材质，克重为0.4g双覆膜淋膜纸 |  |  |  |
| 37 | 勺子 | 塑料勺子（连排） | 折叠勺展开11.5cm勺宽2.58cm | PP材质，克重为1.7g | （只） |  |  |
| 38 | 塑料勺子（4连排） | 折叠勺展开11.5cm勺宽2.58cm | PP材质，克重为1.7g | （只） |  |  |
| 39 | 塑料勺子（3连排） | 折叠勺展开8.3cm勺宽2.58cm | PP材质，克重为1g | （只） |  |  |
| 40 | 试饮勺（单个） | 直勺长67mm | PP材质，克重为0.6g | （只） |  |  |
| 41 | 提扣 | 38mm口径手提扣（2瓶装） | 38mm口径手提扣（2瓶装） | PP材质，克重为4.8g | （只） |  |  |
| 42 | 38mm口径手提扣（2瓶装）+条码贴 | 38mm口径手提扣（2瓶装） | PP材质，克重为4.8g | （只） |  |  |
| 43 | 塑料托 | PVC塑料底托2\*2 | 266\*86mm | PET材质，克重为12g（请填写每克克重价格） | （元/克） |  |  |
| 44 | PVC塑料底托2\*3 | 284\*142 | PET材质，克重为12g（请填写每克克重价格） | （元/克） |  |  |
| 45 | PS片材 | PS片材 | 纸卷内径200mm宽度272mm厚度1.0/0.95mm直径1m | 100kg/卷 | （元/公斤） |  |  |
| 46 | 粘合剂 | 吸管胶 | 颗粒状 | 聚烯烃 | （元/公斤） |  |  |
| 47 | 封箱胶 | 颗粒状 | EVA | （元/公斤） |  |  |

**杯子类相关要求：**

|  |
| --- |
| 中垦华山牧乳业包材相关要求明细表(杯子类) |
| 序号 | 包材品类 | 尺寸规格 | 材质要求 | 制作要求 | 制作周期 | 备注 |
| 1 | 180g酸奶杯(71口径) | 卡口径64mm；杯高:100mm底部：51mm | 纸塑杯（PS）注塑杯(PP) | 纸塑杯：纸张为哑光压纹效果卡纸+PS塑杯注塑杯：注塑+膜内贴标 |  |  |
| 2 | 160g酸奶杯(71口径) | 卡口径64mm；杯高:100mm底部：51mm | 塑杯印刷杯、纸杯 | 塑杯：PP材质+印刷纸杯：双PE淋膜纸 |  |  |
| 3 | 135g酸奶杯(88口径) | 卡口径：77mm底部：64mm高度：56mm | 杯子：PP材质 | 杯子：注塑+膜内贴标杯子克重：10.7g。标签：聚丙烯PP盖子克重：5.0g 勺子克重：1.5g。标签：聚丙烯PP |  |  |
| 4 | 135g酸奶杯盖 | 卡口径：89mm高度13mm | 杯盖:PP材质 | 杯盖：注塑+膜内贴标 |  |  |
| 5 | 120g酸奶杯 | 卡口径77mm；杯高:54mm底部：55mm | PP材质 | PP吸塑+套标标签 |  |  |
| 6 | 100g酸奶自立袋+盖（套） | 154mm\*125mm\*23mm | 袋身：PET12/AL7/PE80;衬底PET12/AL7/PET12/PE80 | / |  |  |

附件2 供应商基本信息表

供应商基本信息表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 供应商名称 |  | 法人代表 |  |
| 成立时间 |  | 统一社会信用代码 |  |
| 所属集团 |  | 上年公司营业额（万元） |  |
| 公司地址 | 省/ 市/ 区/ |
| 公司规模 | 注册资金 |  | 联系人 | 岗位 | 姓名 | 联系方式 |
| 员工人数 |  |  |  |  |
| 工厂面积 |  |  |  |  |
| 纳税人规模 | □一般纳税人 □小规模纳税人 |
| 企业类型 | □生产商 □合资生产商  □贸易商 □授权经销商 □加工 □其他 |
| 开票方式 | □增值税 % □普通国税 % □其他 |
| 主营产品 | 产品名 | 生产/销售能力 | 占销售收入比重（%） | 备注 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 主要客户合作情况 | 客户名称 | 采购品名称 | 年供货量 | 占销售收入比重（%） |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 其他要求 | 1.以上基本信息须如实填写，若有不实信息，一经核实，我公司将立即终止合作；2.如遇信息变更需及时通过函件告知，若因未及时告知导致的不良后果由供应商自行承担。 |

填报人： 填报时间：